ORÇAMENTO (333/23)

# Dados da empresa:

Firma Proponente: .....................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................................................................................

Cidade: ..................................Estado:................CEP:............................Telefone:....................................................

CNPJ: ………………................……Insc. Estadual: ..................... Insc. Municipal:...................................................

E-mail: ...............................................................................................................Contato:........................................

# Dos preços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 1 | LÃ DE ROCHA – ROLO - MEDIDAS: 1,2mX4mX50mm | Un | 14 |  |  |
| 2 | CHAPA DE DRYWALL STANDARD – MEDIDAS - 1,80mX1,20m – COR: BRANCA | Un | 16 |  |  |
| 3 | PERFIL 530 À BASE DE CHAPA DE AÇO PARA DRYWALL – MEDIDAS – 47mmX3Mx0,5mm | Un | 15 |  |  |
| 4 | CANTONEIRA 25/30 PARA DRYWALL 3mX2,5cm | Un | 10 |  |  |
| 5 | UNIÃO F530 À BASE DE CHAPA DE AÇO | Un | 5 |  |  |
| 6 | TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO EM ARAME 10, 3,4mm DIÂMETRO, ELO NA PONTA - APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO EM FORRO. COMPRIMENTO 1.000mm | Un | 70 |  |  |
| 7 | REGULADOR FORRO DRYWALL GESSO PERFIL - F530 | Un | 70 |  |  |
| 8 | FITA BANDA ACÚSTICA EM POLIETILENO EXPANDIDO. ROLO 10mX70mm | Un | 10 |  |  |
| 9 | PERFIL EMBUTIR PARA FITA LED 25X14mm BARRA 2m - BRANCO PARA INSTALAÇÃO EM TETO DE GESSO - DIMENSÕES (MM) = FACE = 25mm - ALTURA= 14mm - EMBUTIR/NICHO= 18mm - COMPRIMENTO DA BARRA = 2.000mm - COR DO PERFIL = BRANCO - ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO= 120° - REATOR/DRIVER= VENDIDO SEPARADAMENTE - ÍNDICE DE PROTEÇÃO= IP20 (AMBIENTE INTERNO) - ITENS INCLUSOS: 1X PERFIL EMBUTIR SLIM PARA FITA LED BARRA DE 2m 2X TAMPA PARA PERFIL DE EMBUTIR - 2X PRESILHA PARA PERFIL DE EMBUTIR | Un | 12 |  |  |
| 10 | FITA SUPER LED 5050 BRANCO FRIO 300 LEDS COM FONTE 110 OU 220V. | M | 25 |  |  |
| 11 | PAINEL LED DE EMBUTIR 40X40cm - 4000K BIVOLT - COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM TETO DE DRYWALL 30wW | Un | 3 |  |  |
| 12 | DIVISÓRIA INDUSTRIAL DE VIDRO DUPLO TRANSPARENTE ACÚSTICA COM PERSIANA EMBUTIDA – COR: BEGE - MEDIDA DO VÃO: 1,25X2,70m – COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO PELA CONTRATADA | M² | 3,375 |  |  |

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais / executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preço global de: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial proc. 333/23*** atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

*Data: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**Carimbo de CNPJ**

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Carimbo ou Nome Legível:*