# ORÇAMENTO(Proc. 269/21)

# Dados da empresa:

**Firma Proponente:** ......................................................................................…………..

**Endereço:** .....................................................................................................................

**Cidade:** ......................................**Estado:** ....................... **CEP:** ................................... **Telefone:** ............................................**CNPJ:** ........................................................  **Insc. Estadual:**.....................................  **Insc. Municipal:.**........................................

**E-mail**:................................................................................………………………….......  **FAX:**......................................................**Contato**:...........................................................

# Das Especificações:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| **01** | **ESTANTE EM AÇO COM 06(SEIS) medindo 1.98 de altura, 0,92 cm de largura, 0,42 cm de profundidade, chapa 16 (estrutura) e 22 (prateleiras)com “X” de fundo e lateral, com montagem.** | **38** |  |  |

**1.1 - Estrutura:** desmontável, contendo 4 (quatro) colunas medindo 1980 x 35 x 35 mm, em aço chapa n. º 16 ou superior, com furação de 50 em 50 mm para regulagem de altura das prateleiras. 6 (seis) prateleiras em aço chapa n. º 22 ou superior, com reforços tipo "ômega" na parte inferior de cada prateleira em aço chapa n.º 22 ou superior, fixação e montagem com parafusos, reforço em “X” nas laterais e no fundo, pintura eletrostática com polimerização em estufa a 200ºc, na cor cinza com tratamento antiferruginoso.

Dimensões: altura 1980 x 920 x 400 mm, (altura, largura e profundidade), com variação máxi ma tolerável, para mais ou para menos, de 20 mm para as dimensões, com sapatas para proteção do piso. Especificações complementares: as chapas que compõem as estantes de vem passar por tratamento contra oxidação que deve consistir no mínimo de tratamen to anti-ferruginoso por fosfatização. A pintura na cor cinza deverá ser por processo eletros tático em epóxi pó.

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais / executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e pelo preço global de:**

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial (proc. 269/21)*** atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

**Carimbo de CNPJ**

*Data: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Carimbo ou Nome Legível:*