# ORÇAMENTO(PROC. 179/24)

# Dados da empresa:

Firma Proponente: ……………………………………………………………………………………………......

Endereço: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cidade:……………………….Estado:……….CEP:………………...Telefone: ……………………………….

CNPJ:……………………………….Insc.Estadual:…………………Insc. Municipal:………………………...

Contato:…………………………………...E-mail:………………………………………………………………..

# Dos preços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Quant.** | **Vlr. Unit.** | **Vlr. Total** |
| **1** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE: 12.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | 42 |  |  |
| **2** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE: 18.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | 15 |  |  |
| **3** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE: 24.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 220V**, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | 05 |  |  |
| **4** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: PISO TETO, CAPACIDADE: 30.000 BTU, INVERTER, NA COR BRANCA, TENSÃO DE 220V, MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | 02 |  |  |
| **5** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO: PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 380V**, TRIFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | 02 |  |  |
| **6** | APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H, INVERTER, NA COR BRANCA, **TENSÃO DE 380V**, TRIFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, FUNÇÃO TIMER E SWING, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO “A”, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, SERPENTINAS EM COBRE. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). | UN | 01 |  |  |
| **7** | CORTINA DE AR MEDINDO 2,50m, **TENSÃO DE 220V** | UN | 03 |  |  |
| **8** | CORTINA DE AR MEDINDO 2,00m, **TENSÃO DE 220V** | UN | 01 |  |  |
| **9** | CORTINA DE AR MEDINDO 2,10m, **TENSÃO DE 220V** | UN | 02 |  |  |

***Observação: Termo de Referência enviado anexo a esta solicitação para maiores esclarecimentos quanto ao serviço.***

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais/executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários acima pelo preço global de: R$**

**( ).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial*** atendem as especificações mínimas solicitadas no **proc. 179/24** eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

Carimbo do CNPJ

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2024.

CarCim

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome Legível ou Carimbo