# C:\Users\Public\Pictures\CMR\Brasões, logos e etiquetas\BrasãoResendeNovo.png ORÇAMENTO (Processo 082/25)

# Dados da empresa:

**Firma Proponente**:…………………………………………………………………………...

**Endereço**:................………………………………………………………………………….

**Cidade**:......……………..…..**Estado**:........…….**Telefone:**…….........……………………

**CNPJ**:…………………………**Insc. Estadual**:…………....**Insc. Municipal**:…...……....

**E-mail**:…………………………………...……………**Contato**:…………………………….

# Das Especificações:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | Item | Descrição Resumida | Unid. | Quant. |  Unitário |  Total |
| 1 | **1** | Fornecimento e instalação de divisórias "drywall" dupla com recheio de lã de rocha (tratamento acústico, incluindo todos os acessórios e materiais para instalação. | m² | 129,74 |  |  |
| **2** | Serviço de remoção de divisórias existentes. | m² | 103,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* | **3** | Kit porta de madeira de giro branca para drywall eucatex, (L 0,82 cm X A 2,80 cm) - com Batente, guarnição, borracha amortecedora, dobradiças e fechadura | UN | 15 |  |  |
| \*\*\* | **4** | Janela fixa tipo aquário com vidro de 4 mm de espessura e Dimensões: (L 1,8 cm X A 1,04 cm) | UN | 15 |  |  |
| \*\*\* | 5 | Persiana Horizontal Alumínio Slin 16mmDimensões: Altura: 1,10 cm, Largura: 1,20 cm, Espessura da Lâmina: 0,21mmLargura da Lâmina: 16mmProfundidade mínima do vão para instalação: 40mmAltura da persiana recolhida: 3cm + 6% da AlturaComposição das Lâminas: 100% Alumínio Peso Aproximado (1,10 X 1,250) 1.64 Kg. | m² | 20 |  |  |

**OBS.: Termo de Referência para maiores esclarecimentos em anexo.**

Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais / **executar os serviços** pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e pelo preço global de:

R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial*** atendem as especificações mínimas solicitadas no **Processo 082/25** eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

**Carimbo de CNPJ**

*Data: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *Carimbo ou Nome Legível:*