# ORÇAMENTO (437/23)

# 1- Dados da empresa:

**Firma Proponente:** ......................................................................................………......

**Endereço:** .....................................................................................................................

**Cidade:** ......................................**Estado:** ....................... **CEP:** ................................... **Telefone:** ............................................**CNPJ:** ........................................................  **Insc. Estadual:**...............**Insc. Municipal:.**.................. **Contato**:..................................

**E-mail**:................................................................................………………………….......

# 2- Das Especificações:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | **MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM INSPEÇÃO E ENTREGA DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DESTA CMR, NOS SEGUINTES ITENS**:  **A** - HIDRANTES: MANGUEIRAS, CHAVES STORZ, ADAPTADORES STORZ, CAIXAS DE INCÊNDIO, ESGUICHOS, PRAZO DE VALIDADE;  **B** - HIDRANTES DE RECALQUE: TAMPA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTADOR STORZ, VÁLVULA;  **C** - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ROTA DE FUGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE HIDRANTES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA;  **D** - CENTRAL DE ALARME;  **E** - DETECTORES DE FUMAÇA;  **F** - CASA DE MAQUINA DE INCÊNDIO, ELETROBOMBAS, PAINEL ELÉTRICO, MANÔMETRO, PRESSOSTATO, VÁLVULAS, PORTA CORTA FOGO;  **G** - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;  **H** - EXTINTORES | 03  visitas | serv |  |  |
| 2 | **MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, RECARGAS E MÃO DE OBRA**:  **A -** 08 UNIDADES HIDRANTES - TROCA DAS MANGUEIRAS CASO O PRAZO DE VALIDADE ESTEJA VENCIDO, ESGUICHOS, CHAVES STORZ, ADAPTADOR STORZ, CAIXA DE INCÊNDIO, COLOCAÇÃO DE ACRÍLICO NAS CAIXAS. REPOSIÇÃO DE ESGUICHOS DE JATO SÓLIDO, REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS;  **B -** 21 UNIDADES EXTINTORES, REALIZAR PESAGEM, RECARGAS, REPOSIÇÃO DE TRIPÉS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO CO2, FIXAÇÃO DOS EXTINTORES NA PAREDE, REALOCAÇÕES NECESSÁRIAS;  09 UNIDADES CO2 – 6KG  02 UNIDADES CO2 – 4KG  08 UNIDADES ÁGUA – 10LTS  02 UNIDADES PÒ QUIMICO  **C -** DETECTORES DE FUMAÇA, REALIZAR A LIMPEZA E INTEGRIDADES, ACOPLA-LOS AOS CONDULETES.  **D -** 01 CENTRAL DE ALARME, REALIZAR LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS, E OU MATERIAIS, PLACAS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO.  **E -** ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TROCA OU REPOSIÇÃO.  **F -** CASA DE MÁQUINAS: ACESSO A CMI, ELETROBOMBAS, (SENTIDO ROTAÇÃO, INTEGRIDADE, PRESSURIZAÇÃO. PAINEL ELÉTRICO (INTEGRIDADE, COMPONENTES) MANÔMETRO (INTEGRIDADE).  **G -** SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: (INTEGRIDADE, TROCA, REPOSIÇÃO), FIXAR AS PLACAS NA ALTURA ESTABELECIDA POR LEI.  **H -** 01 HIDRANTE DE RECALQUE (TESTE HIDROSTÁTICO, INTEGRIDADE, TROCA OU REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DA TAMPA DE FERRO.  **I -** 08 UNIDADES PORTAS CORTA FOGO: TROCA DAS DOBRADIÇAS, PRESSÃO DA PORTA, TROCA DE TRINCOS PARA FIXAÇÃO NECESSÁRIA. | 03  visitas | **serv** |  |  |
| 3 | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO MINISTRADO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, EM MANUSEIO DO SISTEMA DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA | 01 | serv |  |  |

**OBS:** Segue anexo o Termo de Referência e fica facultado as empresas interessadas visita no endereço acima no horário de 13:00hrs às 17:00hrs.

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais / executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e pelo preço global de: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial*** **processo 437/23**, atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

Carimbo CNPJ

*Data:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Carimbo ou Nome Legível:*