ORÇAMENTO(288/22)

Dados da empresa:

Firma Proponente: .....................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................................................................................

Cidade: ..................................Estado:................CEP:............................Telefone:....................................................

CNPJ: ………………................……Insc. Estadual: ..................... Insc. Municipal:...................................................

E-mail: ...............................................................................................................Contato:........................................

# Dos preços:

| **Item** | **CADMAT** | **Descrição** | **Unidade** | **Quant.** | **Unitário** | **Valor Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 407993 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL:NÁILON, TIPO:COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL:150 MM, LARGURA:3,6 MM, ESPESSURA:1,6 MM, APLICAÇÃO:AMARRAÇÃO | PCT | 10 |  |  |
| 2 | 369086 | ACESSÓRIO CANALETA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO:COTOVELO EXTERNO, COR:MARFIM/PÉROLA, TAMANHO:50 MM, LINHA:SISTEMA X | UN | 20 |  |  |
| 3 | 342895 | ACESSÓRIO CANALETA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO:COTOVELO INTERNO, REFERÊNCIA:SISTEMA X, COR:MARFIM/PÉROLA, TAMANHO:50 MM | UN | 20 |  |  |
| 4 | 343102 | ACESSÓRIO CANALETA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO:LUVA DE PONTA, COR:MARFIM/PÉROLA, APLICAÇÃO:PARA CANALETA SISTEMA "X" DE 50MM | UN | 20 |  |  |
| 5 | 348275 | ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA:(CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR :60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 67-63-0 | L | 10 |  |  |
| 6 | 304398 | ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:METAL, TIPO CABO:UTP, 4 PARES, APLICAÇÃO:CONECTOR RJ45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CATEGORIA 6, C/ SISTEMA COMPRESSÃO, NUMBER 7901631 | UN | 2 |  |  |
| 7 | 322701 | BATERIA SELADA, TENSÃO:12 V, APLICAÇÃO:NO BREAK, CAPACIDADE NOMINAL:7 AH | UN | 111 |  |  |
| 8 | 308556 | BOTÃO COMANDO, COR:VERDE, INVÓLUCRO:TERMOPLÁSTICO, MATERIAL ARO:PLÁSTICO CROMADO, FIXAÇÃO:POR PORCA DE PLÁSTICO, DIÂMETRO FUROS FIXAÇÃO:22,5 MM, MATERIAL ACIONADOR:TERMOPLÁSTICO OPACO, NÚMERO CONTATO:2NA+2NF, TENSÃO NOMINAL:500 V, TENSÃO ISOLAMENTO:600 V, CORRENTE NOMINAL:4 A | UN | 5 |  |  |
| 9 | 308557 | BOTÃO COMANDO, COR:VERMELHA, INVÓLUCRO:TERMOPLÁSTICO, MATERIAL ARO:PLÁSTICO CROMADO, FIXAÇÃO:POR PORCA DE PLÁSTICO, DIÂMETRO FUROS FIXAÇÃO:22,5 MM, MATERIAL ACIONADOR:TERMOPLÁSTICO OPACO, NÚMERO CONTATO:2NA+2NF, TENSÃO NOMINAL:500 V, TENSÃO ISOLAMENTO:600 V, CORRENTE NOMINAL:4 A | UN | 5 |  |  |
| 10 | 407815 | CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR:24 AWG, TIPO CONDUTOR:4 PARES, TIPO CABO:UTP, COR:VERMELHA, CATEGORIA:6, COMPRIMENTO:305 M | CX | 6 |  |  |
| 11 | 381245 | CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:PVC, COR:BEGE/BRANCA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA X, COM TAMPA CEGA, ENTRADA ATÉ 4 CANALETAS, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, DIMENSÕES:75 X 75 X 31 MM | UN | 20 |  |  |
| 12 | 417146 | CAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM T568A/B, APLICAÇÃO:SISTEMA X, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:2 UN, TIPO SAÍDA:2 CONECTORES KEYSTONE FÊMEA RJ45, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR, TIPO FIXAÇÃO:PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE, CATEGORIA:6E | UN | 20 |  |  |
| 13 | 278238 | CANALETA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:COM TAMPA, LARGURA:50 MM, ALTURA:20 MM, COMPRIMENTO:2,10 M, REFERÊNCIA:SISTEMA "X" | UN | 50 |  |  |
| 14 | 320400 | CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL:PVC, TIPO:LUVA, BITOLA:50 X 20 MM, APLICAÇÃO:REDE ELÉTRICA SISTEMA X | UN | 20 |  |  |
| 15 | 342891 | DERIVAÇÃO, APLICAÇÃO:DO SISTEMA X PARA CANALETAS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, COR:MARFIM/PÉROLA, TIPO:T, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS:50 MM | UN | 20 |  |  |
| 16 | 390338 | DISCO LASER, TIPO:BD-R, CAPACIDADE:25 GB | UN | 50 |  |  |
| 17 | 439791 | FITA ADESIVA, MATERIAL:PLÁSTICO ADESIVO, TIPO:ROTULADORA, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:8 M, COR:BRANCA.  BROTHER TZE 231 - 12MM BRANCO (OU COMPATÍVEL). APLICAÇÃO EM ROTULADORA BROTHER PT-H110). COR DE FUNDO: BRANCO. COR DA LETRA: PRETO | UN | 10 |  |  |
| 18 | 317707 | FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL: 8 AMPERES, APLICAÇÃO:EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | UN | 100 |  |  |
| 19 | 328365 | PROTETOR REDE ELÉTRICA, POTÊNCIA:1500 VA, TENSÃO ENTRADA:115/220 V, MATERIAL:PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:5, COMPONENTES:FILTRO DE LINHA;SENSOR DETECTOR DE POLARIDADE INVE, TIPO:ATERRAMENTO ELETRÔNICO | UN | 30 |  |  |
| 20 | 336934 | TAMPA EXTREMIDADE, APLICAÇÃO:PARA CANALETAS 50 X 20 MM DO SISTEMA X, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA | UN | 20 |  |  |
| 21 | 336957 | TOMADA, MODELO:RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETA COM CAIXA ACOPLÁVEL AO SISTEMA X, APLICAÇÃO:PARA REDE CAT6 | UN | 70 |  |  |

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preço global de: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial proc. 288/22*** atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

***Carimbo de CNPJ***

*Data:\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Carimbo ou Nome Legível*