# ORÇAMENTO(Proc. 248/21)

# Dados da empresa:

**Firma Proponente:** ......................................................................................…………..

**Endereço:** .....................................................................................................................

**Cidade:** ......................................**Estado:** ....................... **CEP:** ................................... **Telefone:** ............................................**CNPJ:** ........................................................  **Insc. Estadual:**.....................................  **Insc. Municipal:.**........................................

**E-mail**:................................................................................………………………….......  **FAX:**......................................................**Contato**:...........................................................

# Das Especificações:

**\*\*\*** Os fornecimentos serão solicitados na medida do necessário ao atendimento das atividades da CMR, não ultrapassando o preço estimado pela administração.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Unid.** | **Item** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 1 | Saco | Argamassa colante piso sobre piso – Uso interno cinza 20kg. | 10 |  |  |
| 2 | Unid. | Abraçadeiras formato U 25mm com buchas e parafusos. | 10 |  |  |
| 3 | Unid. | Abraçadeiras formato U 50 mm com buchas e parafusos. | 08 |  |  |
| 4 | M³ | Areia – fina lavada, m3. | 02 |  |  |
| 5 | Unid. | Anel de borracha p esgoto 40mm. | 04 |  |  |
| 6 | Unid. | Arruela P/ flexível ¼. | 08 |  |  |
| 7 | Unid. | Adesivo plástico para PVC- embalagem com 175 gr. | 10 |  |  |
| 8 | Unid. | Bolsa para vaso sanitário PVC, tipo espude , com bitola de 40mm , para instalações hidráulicas. | 05 |  |  |
| 9 | Unid. | Buchas para parede d- de plástico, nº 4 com parafuso | 30 |  |  |
| 10 | Unid. | Buchas para parede d- de plástico, nº 6 com parafuso | 28 |  |  |
| 11 | Unid. | Buchas para parede d- de plástico, nº 8 com parafuso | 20 |  |  |
| 12 | Unid. | Buchas para parede d- de plástico, nº 10 com parafuso | 20 |  |  |
| 13 | Unid | Bacia Sanitária Convecional, saída vertical, formato oval nas dimensões 39x39x45 Cor Branco | 10 |  |  |
| 14 | Unid | Anel de Cera para bacia sanitária | 10 |  |  |
| 15 | Saco | Cimento portland comum (cpi) - composto de clínquer adicionado de sulfatos de cálcio, com resistência de 32 mpa, porcentagem em peso de clinquer+sulf. De cálcio de 100%, embalagem em sacos de papel tipo ¨kraft¨, com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 1%, com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 2%, com limite de porcentagem de oxido de magnésio menor ou igual a 6,5%, limite de porcentagem de tri oxido de enxofre menor ou igual a 4%, com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 1%, c/ tempo de início/fim de pega, respectivamente maior ou igual a 1 hora/menor ou igual a 10 hs, com sigla cpi-32, com limite de expansibilidade a quente/frio menor ou igual a 5 mm, normatização conforme NBR5732, mb-2295, eb-1, etc., limite de resíduo na peneira 75 milimetra menor ou igual a 12%, com limite de área especifica maior ou igual a 260 m2/kg, saco com 50 kg. | 06 |  |  |
| 16 | Unid. | Cap de PVC rígido para esgoto predial- fabricação conforme NBR 5688/77, serie reforçada, com diâmetro nominal de 100mm, na cor branco. | 02 |  |  |
| 17 | Unid. | Cola tipo cola plástica, para ser aplicada em PVC embalado em tubo 175 gr. | 10 |  |  |
| 18 | Unid. | Cola de silicone, para vidro, plástico, alumínio, devendo ser fornecidos em tubos de 50 grs. | 10 |  |  |
| 19 | Unid. | Dobradiça de ferro cromado medindo 3 ½ pol. Devendo a dobradiça ser entregue com anel e parafuso polido. | 20 |  |  |
| 20 | Unid. | Diluente 1 litro | 04 |  |  |
| 21 | Unid. | Flange soldável 50 mm x1.1/2 | 04 |  |  |
| 22 | kit | Fita veda rosca 18mm x10 m norma de referência ABNT NBR 16368. | 12 |  |  |
| 23 | lata | Grelha quadrada inox sem caixilho com fecho cromada 10 cm. | 06 |  |  |
| 24 | vara | Grelha quadrada ferro 20x20cm | 06 |  |  |
| 25 | Unid. | Grelha quadrada ferro 15x15 cm . | 06 |  |  |
| 26 | Unid. | Grelha quadrada plástico ecológico 10 cm cor branco. | 06 |  |  |
| 27 | Unid. | Gesso emp ó secagem rápida pacotes de 1kg | 10 |  |  |
| 28 | Unid | Joelho - de PVC, soldável, branco, para esgoto, com 90 graus, diâmetro nominal: 25mm | 20 |  |  |
| 29 | Unid | Joelho 45 gr - PVC soldável, dn 25mm. | 10 |  |  |
| 30 | Unid. | Joelho 90 gr - de PVC, com bitola de 25mm x 1/2 com encaixe do tipo soldável e rosqueavel, para ser utilizada em instalações hidráulicas de água fria. | 10 |  |  |
| 31 | Unid. | Lixa para madeira | 20 |  |  |
| 32 | Unid. | Luva - confeccionado em PVC azul lr, com diâmetro de dn 25x1/2, com encaixe tipo bucha de latão. | 06 |  |  |
| 33 | Unid. | Luva - correr PVC, para água fria 25mm. | 04 |  |  |
| 34 | Unid. | Massa corrida 26 l | 10 |  |  |
| 35 | Unid. | Manta asfáltica rolo de 30 cm de largura | 02 |  |  |
| 36 | Unid | Pregos com cabeça 18x27 1 kg | 01 |  |  |
| 37 | Unid | Pregos com cabeça 16x24 1Kg | 01 |  |  |
| 38 | Unid | Piso cerâmico 61x61 cm cor branco | 60m² |  |  |
| 39 | Unid | Revestimento para cozinha na cor branco | 74m² |  |  |
| 40 | Unid | Pincel multiuso 2’’ | 04 |  |  |
| 41 | Unid | Pasta lubrificante 400 grs | 01 |  |  |
| 42 | Unid | Rejunte acrilico impermeavel cor cinza 1kg | 20 |  |  |
| 43 | Unid | Rejunte acrilico impermeavel cor preto 1kg | 20 |  |  |
| 44 | Unid | Rejunte acrílico impermeável cor branco 1kg. | 20 |  |  |
| 45 | Unid | Rolo de lã oliéster com cabo. 23 cm | 08 |  |  |
| 46 | Unid | Rolo zero gota com cabo | 08 |  |  |
| 47 | Unid | Registro esfera soldável com união 25mm. | 01 |  |  |
| 48 | Unid | Sifão extensível para lavatório | 20 |  |  |
| 49 | Unid | Silicone banheiro e cozinha incolor, silicone de cura acética, multiuso, antifungo com aplicador | 50 |  |  |
| 50 | Unid | Tubo de PVC para esgoto 100 mm série normal 3 metros | 02 |  |  |
| 51 | Unid | Tubo de PVC para esgoto 50mm série normal 3 metros | 05 |  |  |
| 52 | Unid | Tubo de PVC soldável 25mm para água fria cor marrom | 05 |  |  |
| 53 | Unid | Torneira de parede para cozinha bica alta, com bica móvel cromado. | 04 |  |  |
| 54 | Unid | Tinta acrílica para área interna lavável, antimanchas cor branco neve 18 litros. | 10 |  |  |
| 55 | Unid | Tinta esmalte sintético para madeira 0,9 litros - branco gelo | 10 |  |  |
| 56 | Unid | Torneira de mesa para lavatório ou pia de banheiro, com acionamento automático. Acionamento através do pressionamento do botão. Fechamento automático após 10 segundos. Sem regulagem de vazão. Material: Metal Cromado. | 10 |  |  |
| 57 | Unid | Mictório individual aço inox 50 cm | 04 |  |  |
| 58 | Unid | Joelhos 45 polegadas | 06 |  |  |
| 59 | Unid | Curvas 90 polegadas | 06 |  |  |
| 60 | Unid | Aneis 50 mm | 30 |  |  |
| 61 | Unid | Luva de correr 50 mm | 04 |  |  |
| 62 | Unid | Luva simples 50 mm | 10 |  |  |
| 63 | Unid | Adaptador 40 mm | 04 |  |  |
| 64 | Unid | Adaptador 50 mm | 04 |  |  |
| 65 | Unid | Reparos de Válvulas Hidra Deca 25x25 | 50 |  |  |

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais / executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e pelo preço global de:**

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial*** atendem as especificações mínimas solicitadas eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

**Carimbo de CNPJ**

*Data: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Carimbo ou Nome Legível:*