# ORÇAMENTO (Processo 353/25)

# Dados da empresa:

**Firma Proponente:** ....................................................................................................……..............…….

**Endereço:** ................................................................................................................................................

**Cidade:**..................................**Estado:**................**CEP:**.............................**Telefone:**................................

**CNPJ:**............................................**Insc. Estadual:**.....................**Insc. Municipal:.**.................................

**E-mail**:..................................................................................**Contato**:.....................................................

# Das Especificações:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01** | | | | |
| **ITEM** | **CATMAT** | **DESCRIÇÃO** | **UN** | **QUANTIDADE** |
| 1 | 17485 | Presépio coberto com capim sapê natural, medindo 6x6m, pé-direito de 3m, com base elevada a 20cm do piso. Estrutura em eucalipto tratado com 30cm de espessura, sem intervenção no piso da calçada. Iluminação com 4 refletores LED RGBW IP68 220V e 4 tochas de 1,5m em bambu com cinzal e luz de LED | Serviço | 01 |
| 2 | 17485 | Conjunto da Sagrada Família tridimensional (Maria, José e Menino Jesus). Tamanhos reais: José (1,65m), Maria (1,20m sentada), Menino Jesus (90cm).  Material: Expanded Polystyrene EPS/F (ABNT NBR 11.752), acabamento em fibra resinada e pintura PU automotiva. | Serviço | 01 |
| 3 | 17485 | Três Reis Magos tridimensionais: Gaspar, Melquior e Baltasar. Altura aproximada: 1,67m.  Material: Expanded Polystyrene EPS/F (ABNT NBR 11.752), acabamento em fibra resinada e pintura PU automotiva. | Serviço | 01 |
| 4 | 17485 | 01 (uma) Escultura de burro tridimensional: 0,95x0,65x1,45m.  Material: Expanded Polystyrene EPS/F (ABNT NBR 11.752), acabamento em fibra resinada e pintura PU automotiva. | Serviço | 01 |
| 5 | 17485 | 03 (três) Esculturas de ovelhas tridimensionais, tamanho real (0,45x0,65x0,20m).  Material: Expanded Polystyrene EPS/F (ABNT NBR 11.752), acabamento em fibra resinada e pintura PU automotiva. | Serviço | 01 |
| 6 | 17485 | 03 (três) Esculturas de camelos tridimensionais: 1,30x1,07x2,10m.  Material: Expanded Polystyrene EPS/F (ABNT NBR 11.752), acabamento em fibra resinada e pintura PU automotiva. | Serviço | 01 |
| 7 | 17485 | Túnel iluminado com 20.000 lâmpadas LED (branco quente), 220V, IP67.  Dimensões: 4,5x30x7m. Estrutura metálica com 7 arcos de tubo redondo (5mm espessura, 8mm diâmetro), 6m de altura, fixado ao solo. | Serviço | 01 |
| 8 | 17485 | Iluminação de 10 árvores na Praça Oliveira Botelho com fita LED modelo 5050 IP68 até os galhos. Adorno nos galhos com tubo Snowfall C-850cm 2,5cm, 220V, cor azul. | Serviço | 01 |
| 9 | 17485 | Iluminação da fachada: 2 refletores RGBW IP68 de 100W por arco. Alimentação por quadro elétrico exclusivo conforme NBR 5410, NBR IEC 61439-1 e 61439-3. | Serviço | 01 |
| 10 | 17485 | Árvore natalina tridimensional com 6m de altura e 2,5m de diâmetro, feita com 5.000m de corda de nylon estático 10mm, adornada com 10 estrelas metálicas douradas (25cm). Iluminação com 4 refletores RGBW 200W. | Serviço | 01 |

**Obs.: Termo de Referência em anexo para maiores esclarecimentos.**

**Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais / executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e pelo preço global de:**

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-------------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

Declaro que os serviços e materiais oferecidos nesta ***Proposta Comercial*** atendem as especificações mínimas solicitadas no **Processo 353/2025** eestão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigenteseque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos a CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – CMR/RJ, assim como por sua fidedignidade.

**Carimbo de CNPJ**

*Data: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Carimbo ou Nome Legível*